桂林技师学院导游实训基地建设项目

竞争性磋商
[供应商]：

根据工作需要，现对 桂林技师学院导游实训基地建设项目 采用校内公开方式进行采购，诚邀符合资格条件的供应商参加报价。

一、采购项目名称：桂林技师学院导游实训基地建设项目（项目编号：  ）

二、采购项目内容：根据发包人要求，对导游实训基地进行重新装修以及部分硬件设备升级。主要内容包括：装修设计（含效果图、装修方案）、硬件设备升级采购服务。

三、控制价：贰拾伍万元整（人民币大写）（小写￥250000.00）

四、供应商资格：

1.供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.具备独立企业法人资格；

3.具备以下资格证明文件：

（1）供应商为法人或者其他组织的，证明文件为其营业执照复印件（如营业执照、事业单位法人证书或者执业许可证等）；供应商为自然人的，证明文件为其身份证复印件；

（2）供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[截至首次响应文件提交截止之日半年内连续三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的，必须提供相应文件证明。从成立之日起到首次响应文件提交截止之日不足要求月数的，只需提供从成立之日起一个月的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；

（3）供应商财务状况报告（提供2025年财务状况报告复印件，或者银行出具的资信证明（资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至首次响应文件提交截止之日不超过一年）；供应商成立不满一年的，应按首次响应文件提交截止之日上一个月的财务状况报告复印件）。
4.以下情况不得参与磋商报价：

（1）中标我校建设工程项目后无故弃标的，从弃标之日起2年内不得参与投标报价；

（2）中标单位无故未按中标（成交）通知书规定签订合同超过10天，从中标（成交）通知书规定的合同签订日期之日起2年内不得参与投标报价；

（3）违反建设工程相关法律、法规进入住房和城乡建设部全国建筑市场监管公共服务平台诚信信息数据库基本信息库或住房和城乡建设部全国建筑市场监管公共服务平台有不良记录的企业不得参与投标报价；
（4）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的不得参与投标报价。

5.本次采购不接受联合体报价。

五、报价文件要求

报价人提交报价文件应按下列顺序装订成册，数量一份。（活页装订的报价文件将被拒绝）：

1.报价函（按附件格式要求填写）

2.报价表（按附件格式要求填写）

3.服务承诺（格式自拟）

3.1项目服务承诺

3.2装修实施方案

4.有效的营业执照副本复印件

5.法人身份证复印件

6.法人授权委托书原件、委托代理人身份证复印件（查验原件，委托代理时必须提供）

7.重大违法记录和不良信用记录查询结果

8.其他资料（如有）
六、递交报价文件截止时间

报价文件应于 2026 年 10 月 25 日 17 时前密封递交（或邮寄）到桂林技师学院教学研究部。逾期送达的报价文件恕不接受。

七、响应文件开启时间、地点

1.时间：响应文件提交截止时间后择期进行；

2.地点：桂林技师学院内。

八、公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。

九、评定方法

综合评分法

十、联系电话及通讯地址

地  址：桂林技师学院     

邮  编：541004
电  话：13977327360    

联系人：曾老师 

           桂林技师学院

                                                    2026年 10 月 20 日

投标人须知

一、有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：
1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，或不同投标人报名的IP地址一致的；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、提供相同品牌投标，投标文件将按下列方式处理：
1.提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评标的投标人，其他投标无效；

2.非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。核心产品的名称应当在采购文件中载明。

三、质疑和投诉：

1.报价人认为在整个采购过程中自己的合法权益受到损害的，可以以书面形式向学院提出质疑，学院对报价人质疑做出答复。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，明确阐述整个采购过程中自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于调查、答复和处理。

3.监督（投诉）电话：0773-6751751
采购需求

说明：

1.供应商应根据自身实际情况如实响应磋商文件。对于重要技术条款或技术参数应当在响应文件中提供技术支持资料，技术支持资料以磋商文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

2.供应商必须自行为其参加竞争性磋商的产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

3．“实质性要求”是指采购文件中已经指明不满足则竞争性磋商无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。未标注“▲”号的非实质性条款要求可允许0项负偏离，有负偏离的竞争性磋商无效。

4.本项目引用标准，如有废止、更新、替换的情形，以最新标准为准。
	序号
	项目名称
	型号
	材料规格
	计量单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	室内原有桌椅、杂物清运
	
	施工工艺：现场原有桌椅、支架、杂物的人工拆除、分类、清理，装袋转运至指定垃圾堆放点，完成现场清洁；材料规格：无，清运采用袋装、推车转运
	项
	1
	2600
	2600
	

	2
	原有吊顶拆除（旧吸音板吊顶）
	
	施工工艺：人工拆除吊顶吸音板、吊杆、主副龙骨、旧灯具、旧出风口，拆除过程中做好成品保护，避免损坏原有结构，拆除后垃圾分类清理；材料规格：原有吸音板吊顶、轻钢龙骨、吊杆、灯具、出风口拆除
	㎡
	110
	33
	3630
	

	3
	原有墙面铲除（黑色旧涂料、起皮腻子层）
	
	施工工艺：人工铲除墙面旧涂料、起皮腻子层，铲除至水泥砂浆基层，局部空鼓抹灰层一并铲除，铲除过程中控制扬尘，清理基层浮灰；材料规格：原有墙面黑色涂料、腻子层、空鼓抹灰层铲除
	㎡
	50
	33
	1650
	

	4
	建渣垃圾外运
	
	施工工艺：将现场所有拆除产生的建渣、垃圾装车，采用密闭式运输车外运至指定消纳场，完成场地清洁；材料规格：建渣垃圾、密闭式运输车
	项
	1
	3296
	3296
	

	5
	地面打磨找平处理
	
	施工工艺：原混凝土地面打磨，修补坑洞、裂缝，清除地面浮浆、油污，地面平整度找平，为后续地坪漆施工做基层处理；材料规格：地面打磨机、修补砂浆、P.O 42.5级水泥、中砂
	㎡
	110
	11
	1210
	

	6
	墙面局部修补抹灰
	
	施工工艺：原有老墙空鼓、破损位置剔除，基层清理、洒水湿润，水泥砂浆分层修补找平，阴阳角找直，与原有墙面平顺衔接；材料规格：P.O 42.5级水泥、中砂、饮用水，水泥砂浆配比1:3
	㎡
	45
	75
	3375
	

	7
	环氧地坪漆（浅灰哑光）
	
	施工工艺：基层打磨、清理、吸尘，涂刷环氧底漆，批刮环氧中涂砂浆找平，打磨吸尘，涂刷环氧面漆，浅灰哑光效果，成品养护；材料规格：环氧底漆、环氧中涂砂浆、环氧面漆（浅灰哑光）、石英砂、固化剂
	㎡
	110
	59
	6490
	

	8
	楼顶防水长度18米*1.8米宽
	
	施工工艺：地面清理、边角用堵漏王处理，涂刷蓝精灵地图，用陶瓷胶一布二涂做面层
	m²
	32.4
	285
	9234
	

	9
	全屋墙面腻子两遍+打磨
	
	施工工艺：墙面基层清理、洒水湿润，批刮第一遍腻子，打磨平整，批刮第二遍腻子，再次打磨至平整度符合要求，阴阳角找直；材料规格：成品腻子粉、白乳胶、砂纸、打磨机
	㎡
	200
	26
	5200
	

	10
	全屋墙面白色无机涂料面漆
	
	施工工艺：腻子基层打磨、清理、吸尘，涂刷无机涂料底漆，两遍白色无机涂料面漆，涂刷均匀，无流坠、露底，成品保护；材料规格：白色无机涂料面漆、配套底漆、滚筒、毛刷
	㎡
	200
	20
	4000
	

	11
	原酒吧轻钢龙骨隔墙
	
	根据现场情况，用轻钢龙骨+9厘板底板封堵原酒吧隔墙
	m²
	25
	286
	7150
	

	12
	讲台背面隔墙
	
	根据现场情况，用轻钢龙骨+9厘板底板封底+碳晶板饰面
	m²
	30
	455
	13650
	

	13
	民族纹样装饰边框UV打印造型
	
	施工工艺：现场测量放线，UV打印民族纹样装饰带，基层处理，安装固定装饰边框，拼接平顺，阴阳角处理到位；材料规格：UV打印民族纹样装饰板、专用胶粘剂、膨胀螺栓、砂纸
	m
	68
	130
	8840
	

	14
	背景墙木工立体造型/铝塑板造型
	
	施工工艺：现场放线定位，制作异形造型基层（木龙骨+基层板），安装软包/铝塑板，凹槽、斜边造型制作，灯槽基层预留，造型符合设计要求；材料规格：木龙骨、基层板、软包面料/铝塑板、膨胀螺栓、专用胶粘剂
	㎡
	35
	286
	10010
	

	15
	触摸发光地图
	
	施工工艺：现场测量定位，3D打印立体触摸地图，安装发光模组，固定安装至背景墙，电路连接调试，触摸功能测试；材料规格：3D打印立体地图、LED发光模组、触摸感应模块、电源、安装挂件
	㎡
	10
	2600
	26000
	

	16
	普通地图
	
	施工工艺：现场测量定位，地图画面打印，裱糊安装至墙面，平整度符合要求，无气泡、褶皱；材料规格：打印地图画面、裱糊胶、刮板、壁纸刀
	㎡
	15
	130
	1950
	

	17
	背景墙暗藏LED灯带
	
	施工工艺：灯槽基层清理，LED灯带裁剪、粘贴固定，电路连接，变压器安装，灯带调试，发光均匀，无频闪；材料规格：蓝色LED灯带、变压器、电线、绝缘胶带、灯带卡槽
	m
	42
	59
	2478
	

	18
	蓝色图文标识展板
	
	施工工艺：现场测量定位，展板制作，基层清理，安装固定展板，拼接平顺，平整度符合要求；材料规格：蓝色图文标识展板、膨胀螺栓、专用胶粘剂、水平仪
	㎡
	3
	338
	1014
	

	19
	吊顶轻钢龙骨骨架
	
	施工工艺：现场放线定位，吊杆安装、固定，主龙骨、副龙骨安装，调平调直，龙骨间距符合设计要求，预留设备检修口，龙骨骨架牢固、平整；材料规格：轻钢龙骨（主龙骨50×19×1.2mm，副龙骨50×19×0.8mm）、吊杆（φ8通丝吊杆）、膨胀螺栓、自攻螺丝
	m
	45
	235
	10575
	

	20
	蓝色铝方通吊顶
	
	施工工艺：轻钢龙骨骨架安装完成后，安装蓝色U型铝方通，调平调直，间距均匀，拼接平顺，无明显缝隙，成品保护；材料规格：蓝色U型铝方通（规格：50×100mm，壁厚0.8mm）、专用卡扣、轻钢龙骨
	㎡
	110
	182
	20020
	

	21
	六边形LED发光灯槽
	
	施工工艺：六边形灯槽基层安装完成后，安装白色六边形环形灯带，电路连接，变压器安装，灯带调试，发光均匀，造型符合设计要求；材料规格：白色六边形环形LED灯带、变压器、电线、绝缘胶带
	套
	5
	1850
	9250
	

	22
	嵌入式筒灯
	
	施工工艺：吊顶筒灯定位开孔，开孔尺寸符合筒灯规格，筒灯安装固定，电路连接，绝缘测试，通电调试，灯具发光正常；材料规格：嵌入式LED筒灯（5寸，12W，暖白光）、电线、绝缘胶带、开孔器
	套
	24
	65
	1560
	

	23
	吊顶周边环形灯带
	
	施工工艺：吊顶周边灯槽清理，LED灯带裁剪、粘贴固定，电路连接，变压器安装，灯带调试，轮廓发光均匀，无频闪；材料规格：蓝色LED环形灯带、变压器、电线、绝缘胶带、灯带卡槽
	m
	46
	59
	2714
	

	24
	吊顶预留设备开孔
	
	施工工艺：现场按设备尺寸定位开孔，开孔位置准确，尺寸符合设备安装要求，开孔边缘修整，做好设备安装预留；材料规格：开孔器、切割机、锉刀
	项
	1
	390
	390
	

	25
	房间新增隐形门
	
	施工工艺：门洞修整，门套安装，门扇安装，门锁、合页安装，缝隙调整，开关灵活，密封严实，成品保护；材料规格：实木复合套装门（规格：900×2100mm）、门套、门扇、合页、门锁、膨胀螺栓、发泡胶
	樘
	2
	1560
	3120
	

	26
	遮光布艺窗帘+纱帘
	
	施工工艺：现场测量尺寸，窗帘裁剪制作，安装窗帘轨道，窗帘挂装，调整高度，褶皱均匀，拉动顺畅；材料规格：遮光布艺窗帘、纱帘、窗帘轨道、挂钩、铅坠
	m
	24
	300
	7200
	

	27
	室内新增强弱电布线
	
	施工工艺：现场放线定位，吊顶内、墙面开槽布管，穿线，线路连接，绝缘测试，管线固定，走向符合规范要求，强弱电分离；材料规格：PVC穿线管（φ20）、BV电线（2.5mm²、4mm²）、网线、音响线、穿线器、绝缘胶带
	项
	1
	7880
	7880
	

	28
	开关插座面板全套
	
	施工工艺：开关插座底盒安装，线路连接，面板安装，通电测试，开关控制灵活，插座通电正常，符合用电规范；材料规格：86型开关插座面板、底盒、电线、绝缘胶带、螺丝刀
	项
	1
	2600
	2600
	

	29
	柱子包饰处理
	
	施工工艺：现场测量柱子尺寸，基层清理，包饰材料裁剪，安装固定，拼接平顺，边角处理到位，与周边墙面衔接；材料规格：装饰面板、专用胶粘剂、膨胀螺栓、砂纸、切割机
	㎡
	28
	13
	364
	

	30
	全屋开荒保洁
	
	施工工艺：全屋全面清洁，包括地面、墙面、吊顶、门窗、玻璃、洁具，清除装修残留、污渍、灰尘，垃圾清运，现场整洁；材料规格：清洁剂、拖把、抹布、玻璃刮、垃圾铲、垃圾袋
	项
	1
	2600
	2600
	

	31
	成品保护
	
	施工工艺：施工期间对原有窗户、构件、已完成的饰面进行覆盖保护，采用保护膜、胶带固定，避免施工过程中碰撞、污染、损坏；材料规格：珍珠棉保护膜、胶带、护角、木板
	项
	1
	650
	650
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	6人位组合培训桌
	
	1.钢架托板：采用优质高精度一级冷轧钢板经冲压折弯工艺一体成型，300*45，壁厚2.5mm，表面采用防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大。
2.折叠机构：桌子两侧采用压铸一体成型铝接头，表面经防锈静电喷涂处理，内置高强耐磨粉末冶金合金材料舌芯+铝芯+弹簧折叠装置，中间配制内六角管传动轴连接铝芯，外侧配置优质ABS一体成型旋钮开关，任何一侧只需轻轻一扭便可折叠。
3.台脚：采用塑胶配件、优质高精度一级冷轧钢板和钢管组合焊接成型，长脚管采用蛋形钢管561*60*30，壁厚1.2mm，短脚管采用蛋形钢管540*50*25，壁厚1.2mm，台脚下宽跨度550mm，表面采用防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大，脚轮采用PU万向刹车轮。
4.横梁：采用优质高精度一级冷轧钢圆管Ø50，壁厚1.0mm，表面采用防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大。（横梁长度跟随定制尺寸变化）
5.书网：采用优质Ø15圆管，壁厚0.8mm，由注塑塑料件与圆管组合而成，表面采用防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大。(书网长度跟随定制尺寸变化）
6.板材：采用优质三聚氰胺饰面，E0级刨花板基材，经过防虫、防潮、防腐处理，表面防刮耐磨。台面厚度25mm，档板厚度15mm，PVC胶边，防火、耐磨、防污、牢固耐用。
	组
	4
	4070
	16280
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	培训椅
	
	1·背框采用全新pp料加纤一体注塑成型，扪透气网布
2·座包高回弹力海绵。扪透气网布，
3·坐垫可翻起，架子可全折叠。
4·全新pp料扶手
5·20*32mm蛋管1.2mm厚喷涂烤漆四脚架
	张
	24
	243
	5832
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	烤漆前台
	
	前台规格:长3660*宽900*高750MM；包柱规格：高3400*宽900MM。烤漆工艺
1.基材：选用国家环保级优质E1级中维板。2.表面采用德国易涂宝喷白色亮光漆，油漆内部添加耐黄变处理。3.油漆：符合使用环保绿色的品牌，油漆采用五底三面油漆工艺。4.五金：优质五金配件。
	套
	1
	9850
	9850
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	壁挂音柱
	
	1.额定功率Power handling：160W
2.峰值功率Peak power：640W
3.频率范围Frequency Range：100HZ-18KHZ
4.全频单元Full Frequency Unit：4×4"-1"音圈
5.高音单元Tweeter：1×3"纸盆
6.阻抗lmpedance：8Ω
7.灵敏度Sensitivity：94dB
8.峰值声压Perk SPL：122.5dB
9.扩散角度diffusion angle（H×V）：120°×10°
10.建议高通滤波Recommended high-pass filtering：80HZ-24dB倍频
11.输入连接input connection：2xEuroblock
12.尺寸Dimensions：140×650×155mm（W×H×D）
13.重量Weight：6.8KG
	4
	个
	1100
	4400
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	嵌入式触摸屏一体机
	
	屏幕 43 寸，型号 TM‑AD43‑PRO，面板类型 43″a‑Si TFT‑LED，显示区域 943mm x 531.5mm，显示比例 16:9，分辨率 1920x1080，亮度 350cd/㎡，对比度 1200:1，色彩 16.7M，可视角度 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D)，响应时间 5ms；

红外触摸：触摸类型 10 点触摸，结构技术红外线发射与接收感测元件构成，操作模式手触（多种手势），触摸分辨率 4096*4096，扫描率 50scans/s，透光率 98%，最小触摸体 2.5mm，响应速度＜16ms，耐久性承受超过 60000000 次以上的单点触摸，工作电压 DC 5V±5%，供电方式 COM 口 \USB 口 \PS/2 接口，功率 <1W (工作电流 < 200mA)，噪音无，操作系统 Windows7/10，防水性 IP65 防护等级，漂移无漂移，不随环境产生变化；

外观：机身尺寸 994.6mm x 583mm，机身材质铝型材边框，钢化玻璃面板，冷轧板外壳，外观颜色银色，黑色，白色，安装方式壁挂；

主板配置：方案 Intel Mini‑ITX，操作系统 Windows10，CPU Intel I5 10 代，GPU Intel HD Graphics，内存 8G，硬盘 SSD 256GB，网络 LAN RJ45 / WIFI / 移动网络（需要选配模块支持），音频内置 2*10W8Ω 立体声喇叭 /line‑out，端口 USB×4 / VGA out×1 / HDMI out ×1 / RJ45 x1 / MIC in x1 / LINE out x1 / DC x1；

电气指数：输入特性 100Vac‑240Vac，频率范围 50Hz/60Hz±5%，效率 83% min at 90Vac; 86% min at 220Vac Typ.，产品功耗≦118W，待机功耗≦0.5W。
	1
	台
	5560
	5560
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	3匹变频冷暖1级能效天花机
	
	适用面积（平方米）: 25-35
能效等级: 1级
定频/变频: 变频
匹数: 3匹
单冷/冷暖: 冷暖
品牌: 美的
挂机/柜机: 天花机
能源消耗效率（APF）: 4.32(全年能源消耗效率）
制冷量（W）: 7500
制冷功率（W）: 2600
制热量(W): 9500
制热功率(W): 3000
是否电辅加热: 是
电辅加热功率（W）: 2000
内机噪音dB（A）: 高风档45
外机噪音dB（A）: 高风档54
循环风量(m³/h): 1350
电压/频率（V/Hz）: 220V～/50Hz
	2
	台
	8500
	17000
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	无线管理路由器
	
	H3C ER3200G3多WAN口路由器,2*WAN(1GE WAN,1GE WAN/LAN),3*LAN(1GE LAN,2GE LAN/WAN),19英寸，带机量150-200台
	1
	台
	875
	875
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	多媒体播放器
	
	技术参数：
1.逐行扫描和隔行扫描输出；托盘式机芯、超强抗震
2.兼容DVD/CD/VCD/MP3/CD-ROM
3.支持U盘播放，MP3可实现多种播放模式,随机/单曲循环/全曲循环；
4.带高对比度128X64中文点阵屏可现实播放歌曲名称；
5.内置高品质蓝牙解码芯片,音质完美,传输距离远,连接速度快;
6.内置高灵敏度收音解码芯片,收台清晰,抗干扰强，频段宽;
7.支持4个文件夹快捷播放；
8.音频输出：2组DVD立体声输出、1组MP3辅出、1组同轴输出 、2组混合输出；
9.支持视频输出；
10.噪声比：>76dB  
11.总谐波失真：<0.01% at 1KHz
12.电源功耗 8-10W
13.机器尺寸 482 X 352 X 90mm
14.机器重量 5.5KG
	1
	台
	998
	998
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	后级攻放
	
	技术参数：
▲1.DSP综合会议功放，集音乐播放、DSP处理、网络控制、数字功放于一体。
2.内置高算力DSP处理芯片，音乐、话筒都能独立调节高低音音效。
▲3.内置专业级反馈抑制模块，具备5级调节，有效防止话筒啸叫。
4.内置限幅器电路及开关机软启动系统，保护功放，避免开关机啪啪声。
▲5.信号输入输出接口，≥1路同轴、1路光纤、1路AUX线路、1路辅助输入、1路3.5立体声输入、1路卡侬话筒输入（带幻象电源）、2路6.35话筒输入、1路U盘播放和5.0蓝牙传输播放、1路AUX辅助输出、1路左右声道录音输出（投标时需提供产品实物接口图片佐证并盖厂家公章）。
▲6.自带485控制接口和网络接口，可接入第三方平台，实时控制及反馈数据（投标时需提供产品实物接口图片佐证并盖厂家公章）。
7.内置≥2.2寸彩屏，直观显示播放节目源信息、音乐、话筒音量大小、机器工作温度。                                                                           
8.输出功率：（8Ω)：≥2*400W
9.频率响应： 20Hz-20kHz
10.失真度： <0.1%
11.信噪比： >80dB
12.输入灵敏度： 0.775v
13.最大输入电平： 1.9 v
14.输入阻抗 话筒：1K/线路：10K
15.阻尼系数 100
16.互调失真 0.5%
17.电源要求 AC 220V+/-10%
18.机身尺寸 482x267x44 mm
	1
	台
	2580
	2580
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	无线话筒套装
	
	技术参数：
1.红外自动对频技术：简化对频过程，实现发射器的快速互换和操作。
2.自动频点搜索功能：自动搜索并选择最佳频点，简化设置流程，降低干扰。
3.UHF频段优化：在UHF 640-690MHz频段工作，提供卓越的抗RF/GSM干扰能力。
4.精密数字音量控制系统：提供精细的电子音量调节功能，确保音质输出的平衡与自然性。
5.单通道锁定功能：防止误操作，确保操作的精确性和稳定性。
6.全金属耐用设计：符合1U标准，全金属外壳设计，增强设备的耐用性和安装便捷性。
7.便捷电池供电设计：使用2节AA电池供电，便于更换和维护。
▲8.背面设有2个平衡输出和1路混音平衡输出，4路弱电继电器接口，2路RS-232控制，1组语音反馈输出，1路音频线路输入，1路程序升级接口；（投标时需提供产品实物接口图片佐证并盖厂家公章）
▲9.内置Ai语音词控制：支持控制电源、灯光、显示屏电源、视频切换、音量、门口会议状态灯牌，支持音量控制的音频处理器学习模式，带语音声音反馈，如唤醒词：会议小秘书。反馈播报语：我在呢请说。加大音量，此时音量按+1db步进调大；支持更改唤醒词；
▲10.支持双手持话筒与外接全向麦语音控制，支持防误触唤醒，支持1路监听输出；
▲11.支持Ai语音一键关闭所有设备，应用顺序保护机制，先关闭会议，5秒后关闭显示屏，10秒后关闭灯光，防止冲击损坏开关；
12.频率范围：640 MHz - 690 MHz
13.信道数目：≥200个
14.信道间距：250 kHz
15.接收天线：外接BNC天线（50 Ω）
16.导频方式：数字导频
17.振荡方式：相位锁定环频率合成（PLL）
18.综合频率响应：40 Hz - 18 kHz (±3 dB)
19.综合失真度：≤ 0.3%
20.综合信噪比：≥ 103 dB
21.频率稳定度：±10 ppm
22.动态范围：100 dB(A)
23.接收灵敏度：-103 dBm 至 -98 dBm
24.音频输出：2 XLR平衡输出 & 1 总输出
25.电源规格：12V DC，1 A-2 A
	1
	套
	2325
	2325
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	腰戴演讲麦克风
	
	技术参数：
1.两通道接收信号,每通道有≥100个信道可选，采用UHF超高频段，比传统的VHF频段干扰更少，传输更可靠。
2.采用稳定的PLL数位锁相环合成技术，整机性能稳定性显著提高；
3.UHF频段传输信号，频率范围：500MHz～900MHz
4.LCD屏显示工作信道、工作频点、接收信号、音频信号
5.接收机背面设置≥2条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体；
6.背面设有≥2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备；
7.优质麦管，拾音距离强，高保真单指向性电容咪芯，声音还原、清晰度高、噪音小；
8.话筒耗电量为80mA，使用1.5V电池（2粒）供电，可连续使用12小时；
9.咪头配有红色灯环指示会议咪管工作状态；
10.振荡方式. 锁相环频率合成
11.频率稳定性：±0.001%
12.失真度:<0.5%@1KHz           
13.频率稳定度：±0.001%
14.最大频率偏：±30KH
15.信噪比：≥60dB
16.邻频干扰比：≥80dB
17.动态范围：≥100dB
18.类型：电容式
19.极性模式：单一指向性
20.频率响应：40Hz～20KHz
21.话筒灵敏度：-43±3dB@1KHz
22.使用距离: ≥80米
	1
	套
	1600
	1600
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	独立式微断配电器
	
	一、设备参数
1、额定电压：AC400V  50/60Hz；
2、额定电流：63A；
3、极数：3P+N；
4、脱扣特性：C 型；
5、通讯方式： RS485+4G（配备5年4G网卡）；
6、漏电档位：30 / 50 / 100 / 200 / 300 / 500mA 可调；
7、远程控制方式：支持电脑客户端、手机APP、浏览器和微信小程序实现远程控制和设置。
二、产品特性
1、采用高性能 32 位 MCU 芯片控制，实时进行信号处理和智能控制；
2、液晶中/英文可切换显示，人机界面友好，操作简便；
3、手自一体控制，可远程及本地分合控制；
4、具有定时功能，可自由设定每个回路的开启和关闭时间；
5、剩余电流（漏电）保护，剩余电流档位可在线整定，具有重合闸功能；
6、实时监测跟踪线路剩余电流，自动调节档位，保证产品投运率和可靠性；
7、过欠压保护、缺相保护、相序保护、不平衡保护、过功率保护；
8、线路剩余电流、三相电源电压、负荷电流实时显示；
9、保护功能及参数可在线设置修改；
10、跳闸类型（剩余电流、闭锁、过载、欠压、过压、缺相、缺零、浸水、过功率）识别、显示，并可存储、查询、删除；
11、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数等参数实时测量；
12、三相有功电量、无功电量、视在电量累计，计量精度 1 级；
13、出线端接线排温度实时监控；
14、具有开盖防窃电功能；
15、具有预警报警功能，预警值可调节；具有声控报警功能。
	1
	套
	2000
	2000
	

	
	合计：贰拾伍万元整
	
	250000
	


（2）商务要求

	商务及其他要求表（参考）

	交货地点
	1.交货地点：

	工期要求
	1.合同签订后25个工作日内交付使用。

	服务要求
	在项目实施全过程中要求：

1.提供设计效果图，包含但不限于现场实地勘察提供的资料等；

2.定期或不定期赴现场做好施工现场配合与服务；

3.配合参与关键节点验收工作；

4.处理施工中出现的项目设计问题。

	付款方式
	签订合同后支付30%，完工交付验收合格支付70%。

	履约保证金
	无

	成果需求
	提供效果图2张


报价函（格式）

致：桂林技师学院

根据贵方桂林技师学院导游实训基地建设项目（项目编号：  ）要求，签字代表（姓名和职务）经正式授权并代表报价人（报价人名称），提交报价文件一份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1. 报价人在报价之前已详细了解询价要求并与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标的各项规定和要求，对项目要求的合理性、合法性不再有异议。

2. 本报价有效期自投标截止之日起至政府采购合同签订之日止。

3. 如成交，本报价文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本报价人将按询价要求及相关法律、法规的规定履行合同责任和义务。

4. 报价人同意按照贵方要求提供与报价有关的一切数据或资料。

5. 与本报价有关的一切正式往来信函请寄：

    地址：                                         邮政编码：                  

    电话、电报、传真或电传：                                                   
    开户名称：                                                                 
    开户银行：                                                                 
    账号：                                                                     
    法定代表人或委托代理人签名：                                               
    报价人盖公章：                                                             
    报价日期：                                                                 

注：未按要求填报的报价函将被视为非实质性响应报价，从而导致该报价被拒绝。

报价表（格式）

	序号
	项目名称
	招标控制价

（元）
	报价金额

（元）

	1
	桂林技师学院导游实训基地建设
	0.00
	

	备注：合同价格形式为固定总价。


报价人（盖单位公章）：                                 

法定代表人或委托代理人签名：                          

日期：       年    月    日

服务承诺（格式自拟）

法定代表人授权书

桂林技师学院：

兹授权         为我公司参加贵单位组织的              （项目编号：xx）采购活动的代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。 

授权单位（盖章）：                         
法定代表人（签字或签章）：                 
签发日期：      年    月   日

附：代理人工作单位：                     
职务：                          性别：    
身份证号码：                              

	粘贴被授权人身份证（正反面复印件）


	粘贴法定代表人身份证（正反面复印件）


技术要求偏离表（格式）

采购项目名称：                 
采购项目编号：                 

	序号
	名称
	技术要求
	供应商的响应
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：

1.说明：应对照磋商文件“第三章 采购需求”中的“服务要求”逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：                                       

供应商（公章）：                     

日期：   年   月   日

评审办法
一、评审依据及方式

1. 价格分…………………………………………………………………………………25分

满足报价文件要求且最后报价最低（收费最低）的供应商的价格作为基准价，其价格分为满分25分。

基准价      

报价得分 =                                             ×25分
                              最后报价   

注：如供应商的最终报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，评分小组有权要求供应商在规定的时间内提供详细的成本核算的有关数据、清单及证明文件（包括采购成本、管理费用、人员成本构成、税收等所有成本和利润）。如果不提供或者提供的有关数据、清单及证明文件不完整或者所列的成本价格明显低于市场价的， 评分小组将其作为无效竞标处理。

技术分…………………………………………………………………………………60分

（1）项目服务承诺（满分 15分）
一档（10分）：项目服务承诺具体，选择优秀的项目经理，安排实施经验丰富且具有良好沟通协作能力强的工程师作为现场代表，进行全过程的实施服务；项目实施人员与业主、各职能部门等的配合与沟通，不断优化施工。提供优质、高效的服务，及时处理施工现场相关技术问题。安排相关工程师定期参加现场施工协调会，及时回复设计疑义；并认真做好技术交底、工程验收等方面工作。积极配合业主完成工程项目的设计审查、报建工作，认真及时地回复审查意见，完善设计，为建设单位及时提供必要的技术文件及相关资料，完成与项目有关的其它施工技术工作。

二档（7分）：服务承诺较完整，可行性较强，承诺对出现的问题响应及时，安排设计经验丰富且具有良好沟通协作能力强的工程师作为现场代表，进行全过程的技术服务；安排相关工程师定期参加现场施工协调会，及时回复设计疑义；并认真做好技术交底、工程验收等方面工作。项目设计人员与业主、各职能部门等的配合与沟通，不断优化设计。

三档（4分）：服务承诺不完整，可行性不强，承诺对出现的问题响应不够及时。

四档（0分）：未提供服务承诺的得0分。

（2）项目实施方案（满分15分）

一档（10分）：项目实施方案科学合理，详尽有针对性。至少包含对项目所处区域建设条件的分析、对具体设计组织实施分析、对设计重点、难点分析、能提出合理化建议、对设计造价分析与限额设计措施等内容，内容具体深刻，可行性强。整体评价优秀。 

二档（7分）：项目实施方案合理，较详尽。至少包含对具体项目组织实施分析、对实施重点、难点分析、优化建议、内容较充实，可行性强。整体评价良好。 

三档（4分）：项目实施方案基本合理，但内容简单。至少包含对具体项目组织实施分析。整体评价一般。

四档（0分）：供应商响应文件中未提供项目实施方案或提供的项目实施方案不满足项目需求。

（3）产品技术（满分30分）

一档（25分）：提供产品完全满足招标要求，尤其是满足关键技术参数。整体评价优秀。 

二档（15分）：提供产品的性能指标、配置、工艺、材质、软硬件版本、能满足招标要求。整体评价良好。 

三档（8分）：提供产品基本满足招标要求。整体评价一般。

四档（0分）：提供产品不满足招标要求的。

公司综合实力分………………………………………………………………………15分

1.拟投入的项目负责人具有高级工程师职称的得2分。满分4分。

2.每配置1名具备建筑专业、结构专业、电气专业、暖通专业、给排水专业（任一均可）执业资格证书的设计技术人员得2分；本项满分6分。 
3.承接过类似装修项目的，以合同或相关证明文件为准（供应商提供的合同有效证明），每个得2分，满分5分；
注：供应商如在响应文件中提供了针对本项目的实施人员，需同时提供上述人员身份证复印件、相关证书复印件。
总得分=1+2+3
三、成交候选人推荐原则

评分小组应当根据综合评分情况，按照综合得分由高到低顺序推荐成交候选人，并编写评审报告。评分小组根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以评审报价由低到高顺序排列；若得分相同且评审报价相同的，以最后报价由低到高顺序排列；若仍相同的，按“技术分”由高到低顺序排列并推荐成交候选供应商。
（1）采购单位应当确定评分小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。

（2）排名第一的成交候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者报价文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

（3）排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

